网络拓扑图说明文档

目前设备的相关连接设置如下：

1.交换机通过机房提供的光纤/网线连接到外网，防火墙待定。

2.使用3台服务器通过网线连接到交换机，3台服务器均需提供外网IP，其中两台用于Web服务器，仅开放80端口即可，另一台用于存放静态资源以及做远程维护使用，所以这一台需开放端口：80、3389(服务器部署完成后3389再作更改)，另外为后期方便远程维护，该台服务器的1723端口也希望可以对外开放。

3.剩余的3台服务器与连接到外网的3台服务器使用网线连接组成局域网，局域网内6台计算机可以任意相互访问。

4.用于维护的客户端IP使用：122.112.70.190，请设置为仅允许使用该IP的计算机可以远程登录服务器。